

# ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΟΓΑΛΑ BC 3003

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**



**Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την πρώτη χρήση και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Όταν χρησιμοποιείτε την συσκευή αυτή , πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την πρώτη χρήση και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας, καθώς και για τη σωστή χρήση και συντήρηση του προϊόντος.

2. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για τον προοριζομενη χρηση . Χρησιμοποιστε ε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με το προϊόν. Η ακατάλληλη χρήση ή λανθασμένη λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους.

3. Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν χωρίς επίβλεψη ή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι ενεργοποιημένο.

4. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην βαζετε τη συσκευη ή τη βάση ισχύος σε νερό ή άλλα υγρά. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευη κάτω από τρεχούμενο νερό για καθαρισμό. Μην τοποθετείτε το προϊόν στο πλυντήριο πιάτων.**

5. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιδοτηεμνο σερβις για να αποφευχθεί κίνδυνος ή το προϊόν πρέπει να απορριφθεί.

 6.  \* Πριν την τοποθέτηση τη συσκευής στην πρίζα βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
  \*Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές συσκευασίες, φελιζολ κ.λ.π) θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά γιατί αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.

\*Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής εξασφαλίζεται μόνον όταν αυτή συνδέεται σωστά με αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας. Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε απουσία γείωσης της εγκατάστασης

7. Αποφύγετε ζημιές ή φθορα στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να τσακίσει ή να έρθει σε επαφή με αιχμηρές γωνίες.

8. Διατηρήστε αυτό το προϊόν συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας και το βύσμα μακριά από όλες τις πηγές θερμότητας, δηλαδή φούρνους, εστίες και άλλες συσκευές / αντικείμενα που παράγουν θερμότητα.

9. Αποσυνδέστε το καλώδιο μόνο από την πρίζα.

10. Αποσυνδέστε ΠΑΝΤΑ το προϊόν από την πρίζα

- όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται ·

- σε περίπτωση δυσλειτουργίας

- πριν από την προσάρτηση / αποσύνδεση αξεσουάρ ·

- πριν από τον καθαρισμό και την αποθήκευση του προϊόντος.

11. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε στεγνές τοποθεσίες σε εσωτερικούς χώρους και μην το χρησιμοποιείτε ποτέ έξω.

12. Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή, επίπεδη και αντιολισθητική επιφάνεια.

13. Προστατέψτε το προϊόν από την υπερβολική ζέστη και το κρύο, το άμεσο ηλιακό φως και τη σκόνη.

14. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά (τζάκι, ψησταριά, κεριά, τσιγάρα κ.λπ.) ή νερό (σταγόνες νερού, πιτσιλιές νερού, βάζα, σωλήνες, λίμνες κ.λπ.) .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων! Αποφύγετε την επαφή με ζεστές επιφάνειες και διαφυγή ατμού. Κρατήστε το προϊόν μόνο από τη λαβή.

15. Διατηρήστε επαρκή απόσταση ασφαλείας γύρω από το προϊόν. Το ζεστό γάλα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό εγκαύματα.

16. Μην μετακινείτε ή μεταφέρετε το προϊόν κατά τη χρήση ή όταν υπάρχει ζεστό γάλα στο δοχείο θερμού

17. Λειτουργήστε το προϊόν μόνο όταν είναι γεμάτο με γάλα.

18. Κλείστε το καπάκι κατά τη λειτουργια

19. Η χρήση αξεσουάρ και εξαρτημάτων που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή ζημιές και ακυρώνει την εγγύηση.

20. Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.

21. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του.

22. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζουν ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

23. Προσοχή! Για την αποφυγή κινδύνων, το προϊόν δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε πολυμπριζο .

24. Κρατήστε το προϊόν και το καλώδιο του μακριά από παιδιά

25. Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους & για οικιακη χρηση

26. ΜΗΝ γεμίζετε με γάλα πάνω από τη μέγιστη χωρητικότητα.ΜΑΧ

27. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευη για να θερμάνετε το λάδι ή για να λιώσετε το βούτυρο.ειναι αποκλειστικά για χρήση γαλακτος

28. . Προειδοποίηση! Χειριστείτε με προσοχή την επιφάνεια καθότι μετα τη χρήση είναι ζεστη

29. Προειδοποίηση! Μην ανοίγετε ποτέ το καπάκι κατά τη λειτουργία

30. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο με την παρεχόμενη βάση.

31. Το προϊόν δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό για καθαρισμό.

32. ΚΛΕΙΣΤΕ τη συσκευή και αποσυνδέστε το από την πρίζα πριν αλλάξετε εξαρτήματα

33. Προσέξτε όταν χύνεται ζεστό υγρό από τον αφρό γάλακτος, καθώς μπορεί να εξαχθεί έξω από τη συσκευή λόγω ξαφνικού ατμού.

34. Καθαρίστε προσεκτικά το προϊόν και τυχόν εξαρτήματα μετά από κάθε χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την αποθήκευση

.

**PARTS**



1

2

3

4

5

6

7

* 1. Καπάκι
	2. MAX ένδειξη για ζέσταμα γάλακτος
	3. MAX ένδειξη για παρασκευή αφρόγαλα



* 1. MIN ένδειξη για γάλα
1. 5. Δοχείο
2. ON/OFF διακόπτης
3. Βάση



1. 8. Εξάρτημα για αφρόγαλα-σπιραλ\*

9. εξάρτημα για γάλα\*

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ \*Τα εξαρτήματα 8, 9 είναι ενσωματωμένα . Για το αφρόγαλα χρησιμοποιείται το 8 (τα 2 εξαρτήματα μαζί) .Για ζεστό γάλα το εξάρτημα 9 (αφαιρώντας το μεταλλικό σπιράλ)**

1. Αφαιρέστε προσεκτικά το προϊόν και τα αξεσουάρ από την αρχική τους συσκευασία.

2. Ελέγξτε εάν το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι πλήρες ή κατεστραμμένο. Εάν το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι ελλιπές ή αν εντοπιστεί ζημιά, επιστρέψτε το προϊόν.

3. Κίνδυνος πνιγμού! Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από μικρά παιδιά.

**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ**

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για προετοιμασια αφρογαλου ή ζεταμα γαλακτος . Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή / και τραυματισμούς.

**ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Τοποθετήστε τη βάση σε στεγνή σταθερή επιφάνεια

2. Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας μέχρι να φτάσει το επιθυμητό μήκος.

3. Συνδέστε το φις στην κατάλληλη πρίζα .

4. Καθαρίστε το δοχειο εσωτερικά με ένα νωπό πανί ή σφουγγάρι και το εξάρτημα με νερο και ηπιο καθαριτικο πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα .

Σημείωση: Μην βυθίζετε το δοχειο η τη βάση σε νερο και να μην τοποθειτετε το δοχειο κατω από τη βρυση . Βαλτε το εξάρτημα 8 στο δοχείο και βάλτε το πάνω στη βαση .

Γεμίστε το προϊόν με κρύο νερό μέχρι το επίπεδο MAX και ενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας το κουμπί ON / OFF, το κουμπί θα ανάψει. Το προϊόν θα αρχίσει να θερμαίνεται.

2. Στη συνέχεια αδειάστε το νερό μετά τη θέρμανση. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για άλλη μια φορά, βεβαιωθείτε ότι αφήνετε το προϊόν να κρυώσει κάθε φορά, διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει μέχρι να κρυώσει επαρκώς.

Ετοιμασία κρύο ή ζεστο αφρόγαλα

 1. Συνδέστε το φις καλωδίου σε κατάλληλη πρίζα.

2. Ανοίξτε το καπάκι και συνδέστε το Εξάρτημα για αφρόγαλα(εικόνα 8) στη βάση του δοχείου.

3. Συμπληρώστε κρύο γάλα (5 ° C - 10 ° C). Το επίπεδο γάλακτος πρέπει να είναι μεταξύ των σημείων και "MIN".

4. Βάλτε καλά το καπάκι

5. Τοποθετήστε το δοχειο στη βάση ισχύος.

6. Εάν θέλετε να έχετε ζεστό αφρό γάλακτος, πατήστε το κουμπί ON / OFF 1 φορά και το κουμπί θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Το προϊόν θα σβήσει αυτόματα μετά από περίπου 2 λεπτά όταν η θερμοκρασία του γάλακτος φτάσει περίπου. 65 ° C.

Εάν θέλετε να έχετε κρύο αφρό γάλακτος, πατήστε το κουμπί ON / OFF 3 φορές και το κουμπί θα αναβοσβήνει με ΜΠΛΕ χρώμα. Το προϊόν θα σβήσει αυτόματα μετά από περίπου 2 λεπτά.

7. Αφαιρέστε τον δοχειο από τη βάση τροφοδοσίας και ανοίξτε το καπάκι.

8. Στη συνέχεια ρίξτε το γάλα από τον αφρόγαλα στο ρόφημα σας και απολαυστε .

Σημείωση:

Εάν θέλετε να προετοιμάσετε περισσότερο αφρόγαλα, αφήστε τη συσκευη να κρυώσει για λίγα λεπτά πριν από την επομενη χρήση. Εφόσον η συσκευή έιναι ζεστή ο θερμοστάτης τον εμποδίζει να ξαναχρησιμοποιηθεί. Μπορείτε να ξεπλύνετε το εσωτερικό του αφρού γάλακτος με κρύο νερό για να επιταχύνετε τη διαδικασία ψύξης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• χρησιμοποιήστε ημιαποβουτυρωμένο κρύο γάλα για τα καλύτερα αποτελέσματα. Το cremoccino plus έχει καλύτερα με γάλατα που έχουν υψηλό - πρωτεϊνικό επίπεδο. Το πλήρες γάλα δεν θα κάνει ικανοποιητικό αφρόγαλα (περιεκτικότητα σε λιπαρά >3.0% ).

• το γάλα ζεσταίνετε περίπου σε θερμοκρασία 65oC. Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή γεύση

 του ροφήματος και επίσης δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε πάρα πολύ έως ότου μπορείτε να πιείτε το ρόφημα σας.

• Κρατήστε τα εξαρτήματα σε ασφαλή θέση. Είναι μικρά και μπορούν εύκολα να χαθούν.

Ετοιμασία ζεστού γάλακτος

1. Συνδέστε το φις στην κατάλληλη πρίζα.

2. Ανοίξτε το καπάκι και συνδέστε το Εξάρτημα για αφρόγαλα(εικόνα 9) στη βάση του δοχείου

3. Συμπληρώστε κρύο γάλα (5 ° C - 10 ° C). Το επίπεδο γάλακτος πρέπει να είναι μεταξύ των σημείων "MAX" και "MIN".

4. Βάλτε καλά το καπάκι

5. Τοποθετήστε το δοχείο στη βάση.

6. Πατήστε το κουμπί ON / OFF 2 φορές και το κουμπί θα ανάψει με ΚΟΚΚΙΝΟ. Το προϊόν θα σβήσει αυτόματα μετά από περίπου 3 λεπτά 20 δευτερόλεπτα, όταν η θερμοκρασία του γάλακτος φτάσει περίπου. 65 ° C.

7. Αφαιρέστε το δοχείο από τη βάση και ανοίξτε το καπάκι.

8. Στη συνέχεια ρίξτε το γάλα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Εάν δεν υπάρχει αρκετό γάλα σύμφωνα με τις ενδειξεις , θα σβήσει αυτόματα. Ωστόσο, βεβαιωθείτε πάντα ότι υπάρχει αρκετό γάλα στο δοχείο καθώς η αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.

2. Αφήστε το προϊόν να κρυώσει πριν το γεμίσετε ξανά.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ- ΣΥΝΤΑΓΕΣ**

ΜΕ ΑΦΡΟΓΑΛΑ

**Cappuccino**

Ετοιμάστε ένα εσπρέσο με μονη η διπλή δόση Ετοιμάστε στο cremoccino plus ζεστό αφρόγαλα γάλα και προσθέστε στο espresso 2/3 αφρόγαλα. Πασπαλίστε με κανέλα ή σκόνη κακάο και απολαύστε τον αυθεντικό ιταλικό

**Latte macchiato**

Ετοιμάστε στο cremoccino plus ζεστό αφρόγαλα & Βάλτε το ζεστό αφρόγαλα σε ένα ψιλό ποτήρι

Προσθέστε 1-2 δόσεις espresso που έχετε ετοιμάσει

**Espresso machiato**

Ετοιμαστε 1 δοση espresso σε μηχανή εσπρέσο

Προσθέστε από πάνω ένα κουταλάκι ζεστό αφρόγαλα.Πασπαλίστε με κανέλα ή σκόνη κακάο και απολαύστε τον αυθεντικό ιταλικό καφέ

**FREDDO CAPPUCCINO**

Ετοιμάστε 2 δόσεις espresso μηχανή εσπρέσο και ρίξτε το σε ένα ποτήρι ψιλό και στενό , προσθέστε ζάχαρη και ανακατέψατε.

Ρίξτε παγάκια ή θρυμματισμένο πάγο στο ποτήρι .

Ετοιμάστε στο cremoccino plus κρυο αφρόγαλα & Αδειάστε το κρυο αφρόγαλα αργά –αργά μέσα στο ποτήρι και απολαύστε

**Στιγμιαίος καφές με αφρόγαλα**

Φτιάξτε το στιγμιαίο καφέ .Ετοιμάστε στο cremoccino plus ζεστό αφρόγαλα & προσθέστε

**Cappuccino vienesse**

Φτιάξτε 1 δοση espresso σε μηχανή εσπρέσο

Ετοιμάστε στο cremoccino plus ζεστό αφρόγαλα & προσθέστε στον εσπρεσσο 2/3 ζεστό αφρόγαλα

Προσθέστε από πάνω λίγο σαντιγύ.Πασπαλίστε σκόνη κακάο και απολαύστε

ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΑ

**Caffè Latte**

Ετοιμάστε 1-2 δόσεις espresso

Ετοιμάστε στο cremoccino art ζεστό γαλα και προσθέστε στο espreso 2/3 ζεστό γάλα και ανακατέψτε

**Mokaccino**

Ετοιμάστε 1-2 δόσεις espresso

Ετοιμάστε στο cremoccino Plus ζεστό γάλα και προσθέστε στο espresso 2/3 ζεστό γάλα

Προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας κακάο σε σκόνη , ρίξτε 10ml σιρόπι σοκολάτας και ανακατέψτε καλά με κουταλάκι η με φραπεδιερα.

Γαρνιρίστε με την σαντιγί

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μειώσετε τη συσσώρευση υπολειμμάτων γάλακτος, αδειάζετε πάντα το υπόλοιματα γαλακτος και καθαρίζετε αμέσως μετά την χρηση αφου πρωτα εχει κρυωσει η συσκευη .

1.Αφαιρέστε το φις από την πρίζα και το δοχείο από τη βάση πριν το καθαρισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : ποτέ μην βυθίζετε το δοχείο η την βάση παροχής στο νερό η άλλο υγρο .

2.Αφαιρέστε το εξάρτημα από τον προεξοχεα .. Καθαρίστε τα εσωτερικά τοιχώματα με νερό και ήπιο καθαριστικό και ένα μαλακό σφουγγαράκι . μετά στεγνώστε με ένα νωπό πανί .

προσέξτε να μην έρθει σε επαφή με νερό η βάση του δοχείου και η βάση παροχής

.Μην το βάζετε στο πλυντήριο πιάτων

Μην βάζετε το δοχειο η τη βαση κάτω από τη βρύση

Στρώμα γάλακτος μπορεί να μείνει μετά την χρήση στη βάση του δοχείου . Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί η σφουγγάρι

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για το καθαρισμό των τοιχωμάτων .

4. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροδοφοδοσιας , φις δεν ερχεται σε επαφή με το νερο .

5. Ξεπλύνετε το καπάκι και στεγνώστε καλά.

6. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά, σκληρές βούρτσες, μεταλλικά ή αιχμηρά αντικείμενα για καθαρισμό. Οι διαλύτες είναι επικίνδυνοι για την υγεία και βλάπτουν τα πλαστικά μέρη του προϊόντος. λειαντικά καθαριστικά και αξεσουάρ καθαρισμού ενδέχεται να χαράξουν τις επιφάνειες του προϊόντος

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ -ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ**

Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει. Αποθηκεύστε την μέσα στο κουτί της, H σε στεγνό, δροσερό μέρος. Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή. Μην τσαλακώνετε το καλώδιο, ειδικά στο σημείο που συνδέετε με την συσκευή, υπάρχει κίνδυνος να τριφτεί και να σπάσει.

## TECHNICAL DATA BC 3003

Voltage : 220-240V~ 50Hz

 ισχύς :450 - 550W

Χωρητικότητα MIN: approx.75ml

MAX : approx.130ml MAX: approx.300ml



‘Πληροφορίες για τον χρήστη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και την Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμούΤο σύμβολο του κάδου απορριμμάτων δηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της χρήσιμης ζωή του θα πρέπει να περισυλλέγετε χωριστά από τα άλλα απόβλητα. Τα προϊόντα που έχουν  φτάσει στο τέλος της χρήσιμης ζωή τους θα πρέπει να μαζεύονται και να δίνονται στα ειδικά κέντρα περισυλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών  ή να επιστρέφονται στο κατάστημα για την αγορά ενός νέου παρομοίου προϊόντος.Η ικανοποιητική συγκομιδή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των πιθανών αρνητικών επιδράσεων προς το περιβάλλον και την υγειά καθώς και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των εξαρτημάτων της συσκευής.Η καταχρηστική εξουδετέρωση των προϊόντων από τον χρήστη συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

* 